this file lists all supported 2Lame switches for BeSweet v1.4.
beware : switches are case-sensitive.

Usage :
BeSweet -core(..) -ota(..) -azid(..) -shibatch(..) -boost(..) -lame(..) -mp2enc(..) -ogg(..) -split( .. ) -plugin( .. ) -ac3enc(..)

Dg.


-b
---

Default: 128

This sets the bitrate of MP2 output.


-m
---

Default: Joint Stereo

This sets the output channel modes :

   o s   Stereo
  
   o d   Dual Channel

   o j   Intensity Stereo


-e
---

Default: not set

This adds error protection to the MP2 output.

-v QUALITY
----------

Default: not set

This generates a VBR (Variable Bitrate) MP2.
Quality value can vary from 0 to 9.